**发送：**

头： 0x20 0x19

内容：

1. 速度 0x00 速度段0 X1=0 X2=0 X3=0

0x01 速度段 1 X1=0 X2=0 X3=1

0x02 速度段 2 X1=0 X2=1 X3=0

0x03 速度段 3 X1=0 X2=1 X3=1

0x04 速度段 4 X1=1 X2=0 X3=0

0x05 速度段 5 X1=1 X2=0 X3=1

0x06 速度段 6 X1=1 X2=1 X3=0

0x07 速度段 7 X1=1 X2=1 X3=1

1. 方向 0x00 正转 Left\_FR=0 Right\_FR=1

0x01 反转 Left\_FR=1 Right\_FR=0

1. 刹车 0x00 运动 BK=1

0x01 刹车 BK=0

1. 轮 0x00 两边

0x01 左边

0x02 右边

尾：crc16 modbus 校验

**接收：**

头： 0x20 0x19

内容：

1. 接收成功0x00
2. 接受失败 0x01

尾：crc16 modbus 校验